**ZAŁACZNIK NR 3**

Zakres prac do wykonania na podstawie opracowanej przez Roof Consulting „ Ekspertyzy technicznej pokrycia dachu obiektu Terminala Cargo” z dnia 3 listopada 2021 roku :

1. Przemieszczanie narzutu kamiennego w trakcie wymiany membrany - 24m3
2. Demontaż obróbek blacharskich na attyce– dł. 230 mb.
3. Demontaż instalacji odgromowej – 1 kpl.
4. Relokacja anten i innego uzbrojenia na czas prac – 14 kpl.
5. Demontaż i utylizacja membrany dachowej na attykach oraz w przyległym do attyk pasie o szerokości 1 m – pow. ok.620 m2.
6. Demontaż i utylizacja membrany dachowej przy świetlikach na szer. 1 m – 4 szt.
7. Demontaż wpustów dachowych – 6 szt.
8. Demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji – 20 szt.
9. Naprawy miejscowe konstrukcji betonowej dachu w pobliżu agregatów wody lodowej wraz uszczelnieniem istniejącego otworu technologicznego– 1 kpl.
10. Korekta spadku dachu, powierzchnia ok. 100 m2,
11. Uszczelnienie przejść technologicznych – 13 kpl. ( okablowanie, przepusty , wywiewki, etc.)
12. Zakup i montaż nowych wpustów dachowych i uszczelnienie styku izolacji wodochronnej z wpustami, – 6 kpl.
13. Zakup i montaż wodochronnej membrany w pasie przy attykach z wywinięciem na attykę pow. około 620 m2,
14. Zakup i montaż wodochronnej membrany przy świetlikach dachowych wraz z niezbędnymi obróbkami -4 szt.
15. Montaż obróbek blacharskich na attyce, długość ok. 230 mb
16. Montaż instalacji odgromowej – 1 kpl.
17. Uszczelnienie łączenia płyt elewacyjnych zabezpieczające przed zacinającym deszczem – 1 kpl.
18. Demontaż starej łaty naprawczej z papy, przyklejenie nowej z membrany o powierzchni

 ok.3x3 m

1. Wykonanie pomostu z blachy ażurowej nad istniejącymi rurami przy agregatach chłodniczych
2. Wzmocnienie wierzchniej warstwy dachu w ciągu komunikacyjnym przy wejściu z klatki schodowej na dach /ścieżki technologiczne/- ok. 12 m2
3. Zdjęcie z dachu zbędnych elementów – 1 kpl.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej naprawy pokrycia dachu – 1 kpl.
5. Wykonanie próby szczelności pokrycia dachu nad piętrem I i II – 1 kpl.
6. Prace zabezpieczające