Załącznik do zapytania ofertowego z dn. 02.03.2021 dot. zakupu podnośników na potrzeby LS Airport Services S.A. Oddział Cargo Warszawa

Specyfikacja urządzeń:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PODSTAWOWA |  | OPCJONALNA |
| Szerokość (bok równoległy z rampą) | 2500 mm |   | 2500 mm |
| Głębokość (bok prostopadły do rampy) | 3000 mm | 2000 mm |
| Udźwig  | 2500 KG | 2000 KG |
| Wysokość po złożeniu | minimalna wynikająca z konstrukcji | minimalna wynikająca z konstrukcji |
| Wysokość podnoszenia | Do poziomu rampy (h=1100 mm) | Do poziomu rampy (h=1100 mm) |
| Montaż | Na posadzce (bez zagłębienia w podłożu) | Na posadzce (bez zagłębienia w podłożu) |
| Powierzchnia platformy | Antypoślizgowa - blacha ryflowana | Antypoślizgowa - blacha ryflowana |
| Barierki | Tak, z dwóch stron (2x3000 mm) | Tak, z dwóch stron (2x2000 mm) |
| Kolor | Niebieski np. RAL5010 | Niebieski np. RAL5010 |
| Inne | Wyposażenie w klapy umożliwiające rozładunek busa z użyciem ręcznego wózka paletowego | Wyposażenie w klapy umożliwiające rozładunek busa z użyciem ręcznego wózka paletowego |